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1. Введение
1.Рабочая программа производственного контроля питьевой воды подземных источников – Родников  «Шиманала-иниз», «Хивла –када» используемый  для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населённых пунктов с. Бурдеки , Нижний Махарги,  В-Махарги.  Сергокалинского района.  
Программа производственного контроля составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», (ст. 25), Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ, Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей", Федерального закона "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 27.05.2014 N 136-ФЗ (действующая редакция. 2016). Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", Постановления Правительства Российской Федерации №10 от 6 января 2015г. «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно​эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. №1204 “Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды”.

Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом   благополучии населения»; 
Федерального Закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;  
Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ

- Постановления Правительства Российской Федерации Республики Дагестан №10 от 6 января 2015г. «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»;  
-Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013г. № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»; 
 -Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", Постановления Правительства Российской Федерации №10 от 6 января 2015г.
-Постановление  Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2130 "Об  утверждении  Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации" С изменениями и дополнениями от 29 декабря 2022 г., 28, 30 ноября 2023 г.;
- Постановления Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" с изменениями, от 13.12.2016 № 1346 от 18.03.2016 № 208от 31.05.2019 № 691, от 22.05.2020 № 728, от 07.03.2023 № 360, от 28.11.2023 № 2004); 
-СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 
 -СанПиН 1.2.3685-21  «Питьевая вода. Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
 - СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 
- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; 
-Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. №1204 “Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды”.

                           2.Пояснительная записка
Администрация сельского поселения «Сельсовет «Бурдекинский» зарегистрирован 14 февраля 1994 года по адресу: 368516, Республика Дагестан, Сергокалинский район, село Бурдеки.
имеет следующие реквизиты:

ОГРН 1020502334181,

ИНН 0527001899/ КПП 052701001,

 ОКПО  04292175, 

ОКТМО  82644410101 , 

ОКАТО 82244810001. 
Основным видом деятельности является: Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера   
Дополнительные виды деятельности организации: не указаны.
Руководителем  администрации сельского поселения "сельсовет  Бурдекинский"   с 15.12.2023 Алхилаев Мирза Джапарович 
Краткая характеристика источника
      Родники  «Шиманала-иниз», «Хивла –када» используют для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населённых пунктов с. Бурдеки , Нижний Махарги,  В-Махарги.  
Вода из источника «Хивла –када»  используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения села Бурдеки  в количестве 800 человек, а также бюджетных организаций и прочих предприятий. Вода из источника «Шиманала –иниз» используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения 425 ч из с. Н-Махарги и 125ч из с. В. Махарги
Водоносный горизонт безнапорный. Уровень подземных вод зафиксирован на глубине 3-5 м. Мощность водоносного горизонта составляет от 20 до 30м. Дебит источника в зависимости от сезонных колебаний уровня составляет в среднем 200 до 250 м3/сут. с максимумом до 500 м3/сут. 
Источник «Хивла –када» -  протяженность сети трубопровода-4,5  км от источника до села-1,3 км, диаметр трубы-100/50 мм 
Источник «Шиманала –иниз»- протяженность от источника до села-1,5 км, диаметр трубы- 67 мм
Основным источником формирования эксплуатационных ресурсов являются естественные ресурсы подземных вод, разгрузка которых находится, в основном, в пониженных частях рельефа.

Питание водоносного комплекса осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, выпавших на поверхность. Область питания совпадает с областью распространения. Основное движение потока подземных вод западное и юго-западное.

Цель:
1.Обеспечение безопасного производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

2.Обеспечение безопасности питьевой воды подаваемой населению и социальным объектам населённых пунктов с. Бурдеки, Нижний Махарги,  
В-Махарги.

Рабочая программа включает:
1.Перечень показателей, по которым осуществляется контроль, их гигиенические нормативы.
2.Методики определения контролируемых показателей.
3.План пунктов отбора проб воды в местах водозабора, пред подачей воды в распределительную сеть и в пунктах водозабора наружной и внутренней сети водопровода.
4. Количество контролируемых проб и периодичность их отбора для лабораторных исследований.
5. Календарные графики отбора проб воды и проведения их исследования.
6. Перечень лиц, ответственных за производственный контроль.

7. Механизм проведения ежемесячного анализа результатов контроля качества воды и порядок передачи информации по результатом анализа контроля качества воды в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по  РД в г. Избербаш
8. Схему извещения об аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

9. План мероприятий по содержанию и ремонту водовода. 

10. Перечень форм учета и отчетности. 

11. Перечень должностных лиц (работников), подлежащих к аттестации и медицинским осмотрам.
4.Срок действия программы:
Согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 6 января 2015г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», рабочая производственная программа разработана на 5 лет. В течение указанного срока в рабочую программу могут вноситься изменения и дополнения по согласованию с центром Госсанэпиднадзора
5.Перечень показателей, по которым осуществляется контроль, их гигиенические нормативы 
Лабораторный контроль качества питьевой воды проводит аккредитованной лабораторией  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД» и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД в г. Избербаше»
Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом, радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой

воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам, установленным в СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (табл. 1-6) 
Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется  и ее соответствием по микробиологическим показателям. Гигиенические нормативы качества воды по микробиологическим показателям приняты согласно т. 3,5 СанПиН 1.2.3685-21 и п. 77 СанПиН 2.1.3684-21 и представлены в Таблице 1.
перечень показателей и нормативы качества питьевой воды по микробиологическим показателям
                                                                                                                         Таблица 1
	№
	Контролируемые показатели в источнике
	Норматив
	Ед. измерения
	Метод контроля, шифр

	1 
	Общее микробное число (ОМЧ)
	не более 50
	КОЕ/ См3
	МУК 4.2.671-97

	2 
	Обобщенные колиформные бактерии
	Отсутствие
	КОЕ/100 с м3
	МУК 4.2.671-97

	3
	Escherichia coli (E.coli)
	Отсутствие
	КОЕ/100 см3
	МУК 4.2.671-97

	4
	Энтерококки 
	Отсутствие
	КОЕ/100 см3
	МУК 4.2.671-97

	5
	Колифаги 
	Отсутствие
	БОЕ/100 см3
	МУК 4.2.671-97


при определении обобщенных колиформных бактерий проводится трехкратное исследование по 100мл отобранной пробы воды.
В соответствии с прил. 4 СанПиН 2.1.3684-21 для подземных источников паразитологические исследования не проводятся.

                              
Нормативы органолептических показателей



                                                                                                           Таблица2
	№
	Контролируемые показатели в источнике
	Норматив
	Ед. измерения
	Метод контроля, шифр

	1 
	запах
	не более 2
	баллы
	ГОСТ 3351-74

	2 
	привкус
	не более 2
	баллы
	ГОСТ 3351-74

	3
	цветность
	не более 20
	градусы
	ГОСТ 3351-74

	4
	мутность
	2,6 по формазину 1,5 по каолину
	ЕМФ мг/л
	ГОСТ 3351-74


 Качественной признается питьевая вода, подаваемая потребителю, если при установленной частоте контроля в течение года не выявлены превышения уровней гигиенических нормативов органолептических показателей более, чем на величину ошибки метода определения (п. 75 СанПиН 2.1.3684-21).

Гигиенические нормативы качества воды по обобщённым показателям приняты согласно т. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 и п. 77 СанПиН 2.1.3684-21 и представлены в Таблице 3.
6.Перечень показателей и нормативы качества питьевой воды по обобщенным показателям
                                                                                                                            Таблица 3

	№
	Контролируемые показатели в источнике
	Норматив
	Ед. измерения
	Метод контроля, шифр

	1 
	Общая минерализация (сухой остаток) 
	1000
	Мг/ дм 3
	ГОСТ 18164-72

	2 
	Жесткость общая  
	7,0
	мг-экв/ дм'3
	ГОСТ 4151-72

	3
	Нефтепродукты (суммарно' 
	 0,1 
	мг/ ДМ 3
	ГОСТ Р 51211-98

	4
	Перманганатная окисляемость 
	5,0
	мг/ дм 3
	Указания к ГОСТ 2761 -84

	5
	ПАБ анионоактивные с (суммарно) 
	0,5 
	Мг/ дм 3
	 ГОСТ Р 51211-98

	6
	Водородный показатель (pH)
	в пределах 6,0-9,0 ед
	ед
	Паспорт к иономеру ЭВ
74 п. 9.


Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется также ее соответствием нормативам по содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения. В связи с тем, что очистка питьевой воды на водозаборе не предусмотрена, определение остаточных хлора и озона при контроле качества питьевой воды не производится. В случае превышения гигиенических нормативов по обобщенным и (или) органолептическим показателям необходимо провести исследования повторно отобранных проб воды, а в случае подтверждения превышения нормативов провести исследования для идентификации химических веществ, которые являются причиной нарушения качества воды.

Соответствие питьевой воды нормативам качества по неорганическим и органическим веществам, представленным в таблице 4, определяет ее безвредность по химическому составу.

Перечень показателей принят и приведен в соответствии с перечнем контролируемых показателей в утвержденном в 2023г в проекте ЗСО источника водоснабжения 
7.Перечень показателей и  нормативы качества питьевой воды по неорганическим и органическим веществам

                                                                                                                         Таблица 4

	№ и д 
	Контролируемые показатели в источнике
	Ед. ' измерения
	Норматив
	НД
	Погрешность ± бн %

	                                                       неорганические вещества

	1 
	Алюминий (AL3+)
	Мг/л
	0,2
	ГОСТ 18165-89 3
	30

	2
	Барий (Ва2+) ' 
	Мг/л 
	0, 7
	ГОСТ Р 53887- 2010
	30.

	3
	Бериллий( Ве2+)
	Мг/л
	0,0002
	ГОСТ 18294- 2004 50
	50

	4
	Бор (В, суммарно)
	Мг/л
	0,5
	ГОСТ 4011-72 
	50

	5
	Железо (Fe, суммарно)
	Мг/л
	0,3
	ГОСТ 4011-72 .
	25

	6.
	Кадмий (Cd, суммарно)
	мг/л
	0,001
	ГОСТ Р 52180- 2003 
	30

	7
	Марганец (Мп, суммарно) 
	Мг/л
	0,1
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
	25

	8
	Медь(Си, суммарно)
	МГ/л
	1,0 
	ПНДФ14.1:2:4.139-98
	25

	9
	Молибден (Мо, суммарно)
	Мг/л
	0,07
	ГОСТ 18308-72 25
	25

	10
	Мышьяк (As, суммарно)
	Мг/л
	0,01
	М 01-35-2000 
	30

	11
	Никель (Ni, суммарно)
	Мг/л
	0,02
	ГОСТ 4192-82 25 - 12
	25

	12
	Нитраты(по N03-)
	г/л
	45
	ГОСТ Р 52181- 2003
	15

	13
	Свинец (РЬ, суммарно)  
	Мг/л
	0,01
	ПНДФ ,14.1:2:4.135-98
	30

	14
	Селен (Se сумарно)
	М г/л
	0,01
	ГОСТ 19413-89 25
	30

	15
	Стронций (Sr2+)
	Мг/л ' 
	7
	ГОСТ 23950-88
	25

	16
	Сульфаты (S04 2-) 
	Мг/л
	500
	ПНД Ф14.1:2: 4.132-98, 
	10

	17
	Фториды (F-)
	Мг/л
	1,5 -
	ПНД Ф14.1:2:4.132-98
	15

	18
	Хлориды (С1-)  
	Мг/л
	350
	ГОСТ 4245-72  
	15

	19
	Хром (Сг6+) 30
	Мг/л
	0,05
	ГОСТ Р 31956- 2012
	30

	20
	Цианиды (CN - ) 
	Мг/л
	0,07
	ГОСТ 31863-2012
	50

	21
	Цинк(Zп2+) 
	Мг/ л 
	5,0
	ПНДФ 14.1.2:4.167-00 
	20

	
	
	
	
	
	


                                               Органические вещества
	23
	ДДТ (сумма изомер.) 
	Мг/л
	0,002
	ГОСТ Р 51209-98 
	40

	24
	2,4-д
	Мг/л
	0,1
	ГОСТ Р 52730- 2007
	40

	25
	ГаммаГХЦГ(линдан)
	Мг/л 
	0,002
	ГОСТ Р 51232-98 
	50

	
	
	
	
	
	


8.Безвредность питьевой воды по радиационной безопасности определяется ее соответствием нормативам по радиологическим показателям в соответствии таблицы 3.12 СанПин 1.2.3685-21.
                                                                                                              таблицы 3.12
	№ и д 
	Контролируемые показатели висточник
	Ед. ' измерения
	Норматив
	НД
	Погрешность ± бн %

	                                                  cкрининговые показатели

	1 
	Удельная суммарная альфа-активность ( Аб) / 
	Бк/к г
	,0,2
	МУ 2.6.1.1981-05 
	0,1

	2
	Удельная суммарная бета активность ( Ав)
	Бк,/кг
	1.0
	МУ 2.6.1.1981-05 
	1,0

	                                                       Радионуклиды

	4
	Радон (222Rn) 
	Б к/кг
	60
	МУ 2.6.1.1981-05


 Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля качества питьевой воды

-Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом   благополучии населения»; 
-Федерального Закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;  

-Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ

- Постановления Правительства Российской Федерации Республики Дагестан №10 от 6 января 2015г. «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»;  

-Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013г. № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»; 

 -Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", Постановления Правительства Российской Федерации №10 от 6 января 2015г.
-Постановление  Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2130 "Об  утверждении  Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации" С изменениями и дополнениями от 29 декабря 2022 г., 28, 30 ноября 2023 г.;

- Постановления Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" с изменениями, от 13.12.2016 № 1346 от 18.03.2016 № 208

 HYPERLINK "http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102167569&backlink=1&&nd=102557289" \t "contents" от 31.05.2019 № 691, от 22.05.2020 № 728, от 07.03.2023 № 360, от 28.11.2023 № 2004); 

-СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

 -СанПиН 1.2.3685-21  «Питьевая вода. Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

 - СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; 
-MP 2.1.4.0176-20 Методические рекомендации "Организация мониторинга
обеспечения населения качественной питьевой водой из
систем централизованного водоснабжения"от 30 апреля2020 г
-Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. №1204 “Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды”.
-Приказ N 29 Н от 28 января 2021 г Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;; ,
-Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №1204 от; 28.12.2012 г. «Об утверждении критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показатели качества питьевой воды, - характеризующие ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль Качества питьевой воды, горячей воды и требования к частоте отбора проб воды»; 
9 . Объем и периодичность производственного контроля (план отбора проб воды)

Объём и периодичность отбора проб в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» представлены в таблице 6.

Отбор проб воды из распределительной сети должен проводится из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых её участках. целесообразно выбрать для отбора проб водоразборные колонки:
План  отбора проб с количеством контролируемых проб воды, периодичностью, перечнем показателей                                                                                          таблица б
	наименование 
	Показатели
	Периодичность
	Количество проб

	родник
	Микробиологические 
	1 раз (по сезонам года)
	4

	
	Органолептические
	1 раз (по сезонам года)
	4

	
	Обобщенные
	1 раз (по сезонам года)
	4

	
	Неорганические и органические вещества 
	1 раз в год
	1

	
	Радиологические
	1 раз в год
	1

	Перед поступлением в распределительную сеть в накопительной емкости (если имеется  накопительная емкость)
	Микробиологические 
	1 раз в неделю
	52

	
	Органолептические
	1 раз в неделю
	52

	
	Обобщенные
	1 раз (по сезонам года)
	4

	Распределительная сеть
	Микробиологические 
	1 раз в месяц(по 2 пробы)
	24

	
	Органолептические
	1 раз в месяц(по 2 пробы)
	24

	
	после ремонта и чрезвычайных ситуаций
	Обязательные контрольные пробы

	
	
	
	


10.Календарные графики отбора проб воды и проведения их исследования предоставлены 
Календарный график отбора проб воды                                               Таблица7
	вид показателей
	I квартал 
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	год

	
	I 
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X 
	XI
	XII
	

	                                                          В роднике

	Микробиологические  
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	4

	Органолептические
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	4

	Обобщённые
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	4

	Неорганические и органические
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	                                      В распределительной сети

	Микробиологические 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	Органолептические
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	24

	После ремонта и чрезвычайных ситуаций
	Обязательные контрольные пробы


11. Анализ результатов контроля качества воды и порядок передачи информации по результатам анализа контроля качества воды  
Анализ результатов контроля осуществляется по мере поступления протоколов анализа , питьевой воды в администрацию.

При возникновении на водозаборных скважинах аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения объекта, немедленно принимаются меры . по их устранению и информируется об ТО Управления Роспотребнадзора в РД в г.Избербаш .  Кроме того, о каждом результате проб, не соответствующем гигиеническим нормативам, также немедленно информируется ТО Управления Роспотребнадзора в РД в г.Избербаш       Ответственный за передачу информации — Глава СП  "Cельсовет Бурдекинский" Сергокалинского района
12.Анализ результатов контроля качества воды проводится по следующей схеме:
	Аккредитованный испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РД в г. Избербаш» 



	руководитель Администрации сельского поселения "Сельсовет  «Бурдекинский"  


	То Роспотребнадзора Управления Роспотребнадзора по РД г.Избербаш


13.Схема извещения об аварийных и чрезвычайных ситуациях

При возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды, возникновению угрозы причинения вреда жизни, здоровью населения и условий водоснабжения населения сел: с.Бурдеки, с.Нижний-Махарги, с.В-Махарги Сергокалинского района,  обязана принять меры по их устранению и информировать об этом ТО Управление Роспотребнадзора по г.Избербаш.
Согласно ст. 21 п. 2 ФЗ № 416-ФЗ от 07.12.2011 г, «О водоснабжении и водоотведении» в случае временного, прекращения или ограничения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод, организация, осуществляющая, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в течение одного дня со дня такого прекращения или ограничения уведомляет абонентов, орган местного самоуправления, а также: - территориальный орган, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения и (или) водоотведения. .

Согласно ст. 21 п. 3 ФЗ № 416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» организация,  осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, вправе прекратить или ограничить водоснабжение и (или) водоотведение, транспортировку воды и (или) сточных вод, предварительно уведомив в указанный срок абонента, органы местного самоуправления, территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, в следующих случаях:
 1) получения Предписания или соответствующего решения Территориального органа, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а также органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять государственный экологический надзор, о выполнении мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества, питьевой воды, требованиям законодательства Российской Федерации;
 2) аварийного состояния водопроводных и (или) канализационных сетей абонента или организации, осуществляющей эксплуатацию водопроводных и (или) канализационных сетей, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель при выявлении нарушений санитарных правил на объекте производственного контроля должны принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в том числе: - информировать орган, уполномоченный на осуществление государственного санитарно- эпидемиологического надзора, о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил.
План мероприятий по содержанию и ремонту водопровода

                                                                                                                               Таблица 8
	№


	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный за организацию и исполнение

	1
	 Контроль качества воды 
	Согласно графика
	Администрация сельского поселения "Cельсовет Бурдекинский"                                                                 Сергокалинского района



	2
	Контроль состояния зоны санитарной охраны источника водоснабжения
	Постоянно
	Администрация сельского поселения "Cельсовет Бурдекинский"                                                                 Сергокалинского района

Слесаря аварийно- восстановительных работ

	3
	Анализ работы скважин, проведение замеров


	Ежемесячно
	Администрация сельского поселения "Cельсовет Бурдекинский"                                                                 Сергокалинского района

 Слесаря аварийно​ восстановительных работ

	4
	Ремонт системы водоснабжения: Определение места поломки Оповещение руководства Разработка мероприятий по устранению поломки
 Выполнение мероприятий по устранению поломки


	В течение года
 по мере необходимости


	Администрация сельского поселения "Cельсовет Бурдекинский"                                                                 Сергокалинского района

Слесаря аварийно- восстановительных работ


               14. Перечень форм учета и отчетности

1 раз в год предоставляет отчетность «Сведения об использовании воды».

Перечень форм учета, ведомость учета результатов медицинских осмотров сотрудников; ведомость учета результатов флюорографических обследований сотрудников; 
журнал учета инструктажей по охране труда и технике безопасности;
журнал учета обследований зоны санитарной охраны водозаборной скважины;
журнал учета аварийных ситуаций; 
протоколы лабораторных исследований качества воды из скважины, перед поступлением в распределительную сеть и в распределительной сети.
15. Порядок обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников водопроводных сооружений, имеющих непосредственное отношение к подготовке воды и лица, обслуживающие водопроводные сети

  Работники  администрации сельского поселения "Cельсовет Бурдекинский"                                                                 Сергокалинского района

имеющие отношение к водоподготовке и обслуживанию сетей водоснабжения должны обязательно проходить медицинский осмотр при поступлении на работу и далее с периодичностью 1раз в год (приказ М3 РФ от 28.01.2021 г. № 29 Н).

Также, работники, обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети подлежат обязательной вакцинации против гриппа, Гепатита А, согласно национального календаря профилактических прививок.
16.Периодичность медицинских осмотров

                                                                                                                  Таблица 9 
	№ 

	Контингент профессий
	Участие врачей- специалистов
	Лабораторные и функциональные исследования
	периодичность
	Основание 
(нормативный акт)


	1
	Слесарь аварийно- восстановительных работ
	Дерматовенер олог 
Оториноларин голог Стоматолог Инфекционист
•

: 
	Рентгенография
грудной клетки; 

Исследования крови; Исследования на гельминтозы Исследование крови на сифилис; . «Мазки на гонорею


	При поступлении на работу.

1  раз в год
	 Приказ №29 Н от 
28.01.2021г об 
Утверждении  порядка проведения обязательных  предварительных периодических медицинских осмотров работников  предусмотренных частью четвертой статьи 213 
Трудового кодекса РФ 

Перечня медицинских противопоказаний
к осуществлению  работ 
с вредными и опасными производственными факторами , а также работам,при выполнении которых проводятся обязательные , предварительные и периодические медицинские осмотры.



Работники Администрации сельского поселения "Cельсовет Бурдекинский"                                                                 Сергокалинского района проходят профессиональную гигиеническую подготовку при приеме на работу и в дальнейшем с периодичностью раз в 2 года на базе организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, осуществляющих профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.
Аттестация работников Администрации сельского поселения "Cельсовет Бурдекинский"  Сергокалинского района имеющих отношение к водоподготовке и обслуживанию сетей водоснабжения, проводится в центрах государственного санитарно- эпидемиологического надзора после прохождения медицинских осмотров и внесения их результатов в личную медицинскую книжку (Приказ М3 РФ от 29.06.2000 г. № 229). Перечень должностей работников Администрации сельского поселения "Cельсовет Бурдекинский»   Сергокалинского района                                              подлежащие гигиенической подготовке и аттестации: слесаря аварийно-восстановительных работ .
17. Перечень форм учета и отчетности:

- Журнал контроля качества воды

- Журнал рабочий лабораторных исследований хим. анализа воды.

- Журнал рабочий микробиологического исследования воды «Вода питьевая»

- Журнал со списком санитарных медицинских книжек.

- Журнал регистрации аварий и утечек на водопроводах

- Журнал регистрации аварий и утечек на канализационных сетях

3

